**宜春学院施工现场动火申请表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  | | | 动火须知 |
| 动火人 |  | | | 1.动火人必须持有经审批的动火证，严格按照操作规程动火。  2.动火前清除周围10m内的易燃品，遇有无法清除的易燃物品必须采取可靠的隔离防火措施。  3.动火区域必须设专人看火，同时配备灭火器材，看火人随时关注动火区及周边防火安全，不得随意脱岗。  4.风力超过5级时不得进行高空动火作业，高空动火作业正下方必须使用接火斗。  5.凡涉及到电、气焊等操作的明火作业，操作人员必须持证上岗。  6.动火完毕，必须对现场进行检查，确认无可复燃火灾隐患后方可离开。  7.批准人勘察现场后才能批准申请。 |
| 看火人 |  | | |
| 动火部位 |  | | |
| 动火项目 |  | | |
| 动火时间 |  | | |
| 动火作业周边易燃易爆物品情况 | | |  | |
| 防 火 措 施 预 案  灭 火 器 材 配 备 | |  | | |
|  | |  | | |
| 学院/部门  负责人 | | 签字（盖章）： | | |
| 保卫处意见 | | 签字（盖章）： | | |

备注：此表一式两份，一份审批单位持有；一份由动火单位或个人持有。

施工单位安全负责人（签名）： 联系电话：

年 月 日